鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

设备采购需求清单及参数要求

1. 需求清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 牙科手机养护一体机 | 1 |
| 2 | 口腔水路消毒一体机 | 1 |

1. 牙科手机养护一体机产品参数：

1.油罐容量: 1L及以上 ；

2.额定外接水压: 0.2-0.35Mpa，支持冷水和热水清洗；

3.水流量:每分钟 8L及 以上；

4.干燥方式:风机干燥 。

1. 口腔水路消毒一体机参数：
2. 有效氯浓度：5-80ppm；
3. HCIO供给量：15-20L/min；
4. PH值：5-6.5；
5. 储水桶：HDPE 40L（内置）；
6. 供给牙椅数2台及以上。